Universidad de Río Negro

**Ingeniería en Computación**

*Electrónica Digital*

# **Taller 2 – Circuitos Combinacionales en VHDL**

# Participantes del Grupo

* Grupo: 13
* Turno: Mañana
  + Lola Fioramanti
  + Tiziano Lamperti
  + W. Matías Amengual

# Verificación Funcional

Complete la siguiente tabla con los casos de prueba con lo obtenido de la simulación de la ALU para garantizar el correcto funcionamiento de su diseño.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operandos** | | **Operación** | **Salidas** | | | | |
| A | B | OP | S | Z | C | V | N |
| **1111** | **0001** | **00** | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **0101** | **0101** | **00** | 1010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **0101** | **0101** | **01** | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **1000** | **0111** | **00** | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **1000** | **0111** | **01** | 0001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **0110** | **1010** | **00** | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **0110** | **1010** | **01** | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **1101** | **1100** | **10** | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1101** | **1101** | **11** | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Descripción del diseño de cada circuito

Para cada circuito diseñado en VHDL, detalle su funcionalidad, componentes y características principales. Realice una breve descripción de 1 o 2 párrafos por módulo. Adjunte los links a cada proyecto.

1. Módulo Lógico *(FuncLog\_Nbits)*

* LINK EDA Playground: <Completar>

Descripción y Funcionalidad: Posee 3 Entradas A, B , OP y una salida R, de las cuales A y B son signed con un tamaño de N Bits, y OP std\_logic del tamaño de 1 Bit. R es un puerto de salida signed de N Bits, la cual representa las operaciones realizadas entre las entradas, por lo que cuando OP = 0 la se realiza la operación AND entre A y B, y si OP = 1 se realiza entre las mismas la operación OR.

## Módulo Aritmético *(SumArit\_Nbits)*

* + LINK EDA Playground: <Completar>

Descripción y Funcionalidad: Posee 3 Entradas A, B , OP, una salida R, y una Flag zcvn. De las cuales A y B son del tipo signed con un tamaño de N Bits, y OP std\_logic del tamaño de 1 Bit. R es una salida del tipo signed de N Bits, la cual representa las operaciones realizadas entre las entradas, por lo que cuando OP = 0 se realiza la operación de suma entre A y B, y si OP = 1 se realiza entre las mismas la operación de resta.La salida de flags zcvn de 4 bits tipo std\_logic\_vector, responder a los flags:  
cero zcvn (3): cuando el resultado de la operación es igual a 0,   
carry zcvn (2): cuando se produce acarreo como resultado,   
overflow zcvn (1): cuando la operación se desborda del rango de longitud en Bits  
y negativo zcvn (0) cuando el resultado es negativo:

## ALU *(ALU\_Nbits)*

* + LINK EDA Playground: <Completar>

Descripción y Funcionalidad: La ALU realiza operaciones mediante la combinación de los resultados de el Módulo Lógico y el Módulo Artimético. Posee 3 entradas, nro1 y nro2 de N bits tipo signed y selec de 2 bits tipo std\_logic\_vector. La salida resul, de N bits tipo signed, responde a la siguiente lógica:  
▪ Si selec = 00: resul = A + B  
▪ Si selec = 01: resul = A - B  
▪ Si selec = 10: resul = A AND B  
▪ Si selec = 11: resul = A OR B  
Tiene una salida de flags de 4 bits tipo std\_logic\_vector con igual funcionalidad que la salida zcvn del módulo aritmético.